

**T1800TLV-4C**



◆Intel® Celeron®J1800单

◆1\*DDR3L 1333 SO-DIMM

◆1\*VGA，1\*LVDS，1\*HDMI

◆1\*USB3.0，8\*USB2.0，4\*COM，1\*LPT，1\*RJ45LAN，1\*SATA3.0

◆1\*mSATA，1\*Mini-PCIe（WIFI、3G/4G）

**产品规格**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **CPU** | Intel® Celeron®J1800 2.41GHz |
| **Memory** | 1\*DDR3L SO-DIMM 1333 MAX Support 8G |
| **Storage** | 1\*SATA;1\*MSATA |
| **Expansion Slot** | 1\*MINIPCIE |
|  | |
| **Rear I/O** | 1\*DC12V JACK |
| 1\*HDMI |
| 1\*VGA |
| 4\*USB (1\*USB3.0;3\*USB2.0) |
| 1\*RJ45 1000M LAN |
| 1\*Line-out，1×Mic |
|  | |
| **Internal Connector** | 1\*VGA Header;1\*HDMI Header;1\*LVDS;1\*LPT; |
| 1\*SATA;1\*SATA PWR; 1\*AUDIO; |
| 4\*COM (COM1/COM2/COM3/COM4 5V/12V);1\*GPIO;1\*PANEL |
| 4\*USB2.0 Header;1\*GPIO;1\*SKP;1\*CPU\_FAN |
| 1\*MINIPCIE(3G/4G/WIFI) ;1\*SIM;1\*MSATA |
|  | |
| **Dimension** | 170\*170mm |
| **PWR Input** | DC 12V |
| **Operation** | 0~50℃，10%~90%，non-condensing |
| **Storage** | -25~75℃，5%~95%，non-condensing |